ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, пр. Незалежності,5, м. Долина, 77500; код за ЄДРПОУ – 43436142; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
 -  Код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Проведення благоустрою (капітальний ремонт) території скверу поблизу будинку культури з облаштуванням, відновленням та модернізацією малих архітектурних форм (лавок, опор вуличного освітлення, альтанок, тенжні (соляної градирні), елементів ландшафтного дизайну) по вулиці Грушевського – проспект Незалежності в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області)
 3. Ідентифікатор закупівлі: 
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:
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	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-будівельні рішення
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Розділ 1. Земляні роботи
	
	
	

	1
	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2
	м3
	119,55
	

	2
	Перевезення ґрунту до 10 км

Розділ 2. Фундамент Фм-1 (16шт)
	т
	191,28
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	Ущільнення грунту щебенем


	м2
	7,84
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	Улаштування бетонної підготовки

Улаштування фундаментів стовпів бетонних

 Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 

Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції

Розділ 3. Фундаментна плита ПФм-1

Ущільнення грунту щебенем 

Улаштування бетонної підготовки 

Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских

Розділ 4. Стіна фундаментна СФм-1

Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм

Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції 

Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції 

Укладання перемичок масою до 0,3 т

Розділ 5. Плита перекриття ПМ-1

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Розділ 6. Плита перекриття ПМ-2

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м 

Розділ 7. Стіни

Улаштування стін з газобетон них блоків товщиною 250 мм при висоті поверху понад 4 м

Розділ 8. Каркас

Установлення елементів каркасу із брусів 

Улаштування крокв з брусів

Установлення лавки для сидіння та дерев’яних елементів декору 

Розділ 9. Покрівля

Улаштування покриття з полікарбонату прозорого товщ.8 мм

Розділ 10. Прорізи

Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам’яних стін, площа прорізу до 3 м2

Розділ 11. Оздоблення приміщень

Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель (одношарове штукатурення), товщина шару 5 мм

Грунтування стелі ґрунтовкою Ceresit СТ 17

Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування 

Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі клеєвим розчином

Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою 

Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці 

Розділ 12. Опорядження фасаду

Поліпшене штукатурення клеєвим розчином стін фасадів 

Декоративне штукатурення фасадів 

Розділ 13. Благоустрій

Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм

Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2

Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючи графійних шарів 

Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м

Розділ 14. Влаштування конструкцій з гілок терну

Заготовка гілок терну для соляної градирні

Перевезення дерев’яних  конструкцій транспортом загального призначення на відстань 50 км

Укладання гілок терну на соляній градирні 

Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання і каналізація внутрішня

Розділ 1. Водопровід В1

Трубопроводи з нержавіючої сталі на умовний тиск 1МПа (10 кгс/см2), діаметр зовнішній 22 мм

Трубопроводи з нержавіючої сталі на умовний тиск 1 МПа (10кгс/см2), діаметр зовнішній 35 мм

Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 75 мм

Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм

Установлення лічильників (водомірів) діаметром до 40 мм

Розділ 2. Водопровід В12

Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об’ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т 

Трубопроводи з нержавіючої сталі на умовний тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр зовнішній 22 мм

Трубопроводи з нержавіючої сталі на умовний тиск 1 МПа (10 кгс/см2), діаметр зовнішній 55 мм

Розділ 3. Каналізація КЗ

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм

Локальний кошторис 02-01-03 на Мережі водопостачання та каналізації

Розділ 1. Водопровід господарсько-питний

Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну, група грунту 2

Улаштування піщаної основи під трубопроводи 

Укладання труб поліетиленових діаметром до 50 мм

Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні грунту до 5 м, група грунту 1

Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм

Розділ 2. Каналізація виробнича К1

Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну, група грунту 2

Улаштування піщаної основи під трубопроводи 

Укладання труб поліетиленових діаметром 160 мм

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1(присипка трубопроводу піском)

Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні грунту до 5 м, група грунту 1

Локальний кошторис 02-01-04 на Електротехнічні рішення

Розділ 1. Електрообладнання

Вимикач автоматичний (автомат) одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

Монтаж щита розподільного 

Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5110-1874…3474

Розетка штепсельна напівгерметична та герметична 

Установлення вимикачів незаглибленого тину при відкритій проводці 

Розділ 2. Прокладання кабелів

Розроблення грунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «Зворотна лопата» з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів 2

Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї 

Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг

Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою

Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні грунту до 5 м, група грунту 1

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг

Розділ 3. Електроосвітлення

Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на тракторі, група грунту 2

Улаштування бетонних фундаментів об’ємом до 5 м3 під опори освітлення 

Установлення одностоякових опор із кабельним вводом

 Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю 500Вт

Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях

Розділ 4. Заземлення

Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм

Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
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Клас наслідків обєкта будівництва СС1.
5. Розміру бюджетного призначення: визначено рішенням Долинської міської ради Калуського району Івано-Франківської області від 25.02.2025р. №4004-52/2025 «Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки»
6. Очікувана вартість предмета закупівлі::  4 036 743,00грн.
 ( Чотири мільйони тридцять шість тисяч сімсот сорок три грн. 00 коп.) з ПДВ. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисного розрахунку вартості послуг сертифікованим кошторисником відповідно до дефектного акту, складеним в поточних цінах станом на 30.07.2023року.
7. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

