

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради, пр. Незалежності,5, м. Долина, 77500; код за ЄДРПОУ – 43436142; категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
[bookmark: _Hlk197613670] -  Код за ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Облаштування автомобільної дороги Р21 (капітальний ремонт) системи сигналізації та регулювання дорожнього руху з освітленням аварійно небезпечних ділянок на перехресті вулиці Обліски та проспекту Незалежності в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області)


[bookmark: _GoBack]3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-16-009199-a.

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до наявної потреби Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

	№ з/п
	Назва роботи
	Одиниця виміру
	Кількість од.вим.

	1
	2
	3
	4

	.	14.Проект: Реконструкція світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Обліски та проспекту Незалежності в м. Доли

	.	02 - 1.Об'єкт: Світлофорний об'єкт на перехресті вулиць Обліски та проспекту Незалежності в м. Долина Калуського

	. 1.Кошторис: Реконструкція світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Обліски та проспекту Незалежності в м. Долин

	
	Розділ 1. Підготовчі роботи
	
	

	1
	Розбирання бортових каменів на бетонній основі
	м
	33

	2
	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних
	м3
	2

	3
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.
	т
	5,576

	4
	Перевезення сміття до 10 км, без завантаження
	т
	5,576

	5
	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на відстань до 100 м при глибині
корита до 250 мм
	м2
	51,4

	6
	Демонтаж. Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну,
однобічних.
	знак
	8

	7
	Демонтаж. Установлення напрямних стовпчиків металевих.
	стовпчиків
	5

	8
	Демонтаж. Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т.
	опора
	2

	9
	Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, зручні і накидні вантажі
	т
	0,181

	10
	Розвантажування матеріалів із транспортних засобів вручну, зручні та накидні вантажі
	т
	0,181

	11
	Демонтаж. Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на
стіні або колоні.
	шт
	5

	
	Розділ 2. Світлофорний об'єкт
	
	

	12
	Складання та установлення залізобетонних одностоякових опор із кабельним вводом
	опор
	1

	
13
	Улаштування залізобетонних монолітних фундаментів під опори, бетон марки В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм
	
опор
	
1

	14
	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т
	опора
	5

	15
	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами
	шт
	5

	16
	Монтаж кронштейна однобічного трамвайного і тролейбусного на установленій опорі
	шт
	3

	17
	Світлофор з кількістю ламп до трьох, що установлюється на конструкції на стіні або
колоні
	шт
	23

	18
	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВ
	шт
	6

	19
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм
	шт
	1

	20
	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі
	шт
	1

	21
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А
	шт
	1

	22
	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на
конструкції на підлозі
	шт
	1

	23
	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А
	шт
	1

	24
	Установлення розподільних коробок
	шт
	9

	25
	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм
	м
	5

	
26
	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2
	
м
	
5
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	1
	2
	3
	4

	27
	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі
	м
	210

	
28
	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою від 0,4 кВ до 1 кВ з
використанням автогідропідіймача при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]
	
м
	
87

	29
	Заземлення одиночне опори металевої
	шт
	6

	30
	Заземлення одиночне опори залізобетонної
	шт
	1

	31
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група
ґрунтів 2
	м3
	1,12

	32
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	1,12

	33
	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм
	шт
	8

	34
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2
	м
	4,5

	
	Розділ 3. Тротуар
	
	

	35
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм
	м
	36

	36
	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у
верхній його частині до 100 мм
	м
	48

	37
	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см
	м2
	51,4

	38
	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м
	м2
	80

	39
	Улаштування металевої бар'єрної огорожі під час забивання стояків в ґрунт, за відстані
між стояками 2 м
	м
	62

	
	Розділ 4. Організація дорожнього руху
	
	

	
	Підрозділ 1. Знаки дорожні
	
	

	40
	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однобічних
	знак
	11

	41
	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних
	знак
	16

	42
	Установлення дорожніх знаків на двох стояках під час копання ям вручну, однобічних
	знак
	1

	43
	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній
опорі
	щит
	19

	
	Підрозділ 2. Дорожня розмітка
	
	

	44
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині
лінії 100 мм
	м
	148

	45
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини
	м
	148

	46
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.5, при ширині
лінії 100 мм
	м
	51

	47
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.5, додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини
	м
	51

	48
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.6, при ширині
лінії 100 мм
	м
	35

	49
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.6, додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини
	м
	35

	50
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії
1.14.1,1.14.3
	м2
	68,2

	51
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами,
тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8
	км лінії
	0,84

	52
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії
1.12.1 - 1.13, 1.14.4 - 1.23
	м2
	84,7

	.	02 - 2.Об'єкт: Пусконалагоджувальні роботи

	. 1.Кошторис: Пусконалагоджувальні роботи

	53
	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю
	шт
	1

	54
	Елемент, модуль оперативної перепрограмувальної пам'яті,
	шт
	1

	
55
	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5
	
система
	
1



	
	
	
	


Клас наслідків обєкта будівництва СС1.

5. Розміру бюджетного призначення: визначено рішенням Долинської міської ради від 03.04.2025р. «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025р.».

6. Очікувана вартість предмета закупівлі::  1 981 670,00грн. (один мільйон дев’ятсот вісімдесят одна тисяча шістсот сімдесят грн. 00 коп.) з ПДВ визначалась замовником з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та кошторисних норм України “Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво”, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281, на підставі розробленої та затвердженої проектної документації.

7. Процедура закупівлі: Застосовується процедура відкритих торгів з особливостями.

